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Jak uniknąć stresu i zwiększyć efektywność w sezonie żniw?

· Zawartość nowego bezpłatnego „Przewodnika konserwacji i części eksploatacyjnych kombajnów” John Deere pozwala przygotować się do sezonu, nie zapominając o żadnym elemencie eksploatacyjnym.  
· Najwyższej jakości oryginalne części John Deere pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.    
· Dzięki odpowiednim zabiegom kontrolnym i konserwacyjnym, możliwe jest zmniejszenie utraty ziarna podczas zbiorów nawet o 50 procent.

Zbliżający się okres żniw stawia rolników przed wyzwaniem, aby w trakcie tego intensywnego czasu zapewnić swoim maszynom najwyższą wydajność i czas sprawności operacyjnej. Przeprowadzenie przeglądu, konserwacja, wymiana zużytych części i czyszczenie – to elementy, których nie możesz pominąć przed sezonem. Co więcej, dzięki takim zabiegom poprzez zmniejszenie zużycia paliwa i wydłużenie okresu użytkowania części możesz dodatkowo zmniejszyć ich koszty eksploatacyjne. Od czego zacząć? O jakich elementach nie możesz zapomnieć? 

Zapobiegaj i oszczędzaj 
Zapobieganie to podstawa oszczędności. Korzystając z dopasowanej do potrzeb rolników usługi konserwacji Expert Check, odkryjesz ukryte problemy i zapewnisz swoim maszynom – kombajnom, samojezdnym sieczkarniom polowym, opryskiwaczom i prasą do belowania – płynny start w sezon. Przegląd został oparty na danych pochodzących z ponad 260 tysięcy maszyn, uzyskanych od ponad 2000 techników w placówkach dealerskich i 200 ekspertów fabrycznych, aby upewnić się, że technikom Expert Check nic nie umknie. Na podstawie kompleksowego raportu uzyskasz pewność i podejmiesz odpowiednie decyzje dotyczące konserwacji zapobiegawczej oraz napraw. Prawidłowo dbając o swoje maszyny, zmaksymalizujesz dostępność sprzętu, redukując przestoje podczas żniw nawet o 90%.
Aby skutecznie, samodzielnie kontrolować zużycie elementów roboczych, zalecamy skorzystanie z oryginalnych narzędzi John Deere. Na które elementy kombajnu powinieneś zwrócić szczególną uwagę? 
Z pomocą narzędzia MCXFA1960 sprawdzisz i dokonasz kalibracji szczeliny roboczej sit. Aby sprawdzić natomiast wydłużenie łańcuchów, użyj narzędzia o numerze katalogowym KJD10531 lub JDG12109. W przypadku ich wydłużenia o 3% i braku możliwości dalszej regulacji, koniecznie należy je wymienić. 
Części, które zapewniają niezawodność maszyn
Wszystkie elementy robocze maszyn John Deere zostały zaprojektowane z myślą o ich jak największej trwałości i bezpieczeństwie użytkowania. Przyjrzyjmy się im bliżej. 
· Oryginalne łańcuchy i listwy przenośników pochyłych są odporne na zużycie i obciążenia udarowe, dzięki użyciu najwyższej jakości stali do produkcji elementów łańcuchów i mocniejszych profili bocznych. 
· Mała liczba pasów w kombajnach John Deere serii T jest możliwa, dzięki zastosowaniu przekładni głównej kątowej, w której jest umiejscowione sprzęgło mokre, załączające główne elementy robocze kombajnu –  separator i układ resztek pożniwnych. 
· Bagnety John Deere mają wysoką odporność na zużycie poprzez poddanie specjalnej obróbce powierzchni, która zapewnia im długi okres eksploatacji, w trudnych warunkach upraw i wobec gleby o dużym tarciu. 
Ważne:
Nie zapominaj o kontroli zużycia bagnetów, które działają w kombajnach jak przeciwnóż. Gdy kontynuujesz korzystanie ze zużytych bagnetów, w których szczelina jest większa niż 5 mm lub krawędzie są zaoblone, to materiał jest rwany, co wpływa na większe zużycie paliwa i mniejszą wydajność maszyny. 
· Łożyska drewniane wykorzystywane na wytrząsaczach są wykonane z wysokiej jakości buku kanadyjskiego ciętego wzdłuż słojów. Drewno zostało ciśnieniowo nasączone olejem w miejscach, w których podczas pracy jest wytwarzana wysoka temperatura – wówczas olej jest stopniowo uwalniany i panewka utrzymuje odpowiedni poziom nasmarowania.
· Palce ślimaka John Deere są utwardzane, co zapewnia ich odporność na duże obciążenia oraz kontakt z kamieniami. Zaprojektowane są tak, aby po zużyciu łamać się w określonym miejscu, dzięki czemu wpadają z powrotem do wnętrza ślimaka, zapobiegając ewentualnym uszkodzeniom elementów roboczych w kombajnie.
Ważne:
Złamane palce ślimaka zmniejszają wydajność przemieszczania masy roślinnej, ograniczają prędkość postępową i zwiększają ryzyko uszkodzenia wnętrza ślimaka. Naprawa uszkodzeń spowodowanych przez pęknięte palce może być bardzo kosztowna, dlatego bardzo ważne jest ich regularne sprawdzanie!

Mniejsze straty ziarna – to możliwe!
Aby zminimalizować straty ziarna podczas zbiorów, nie zmniejszając wydajności kombajnu, konieczne jest regularne i prawidłowo przeprowadzane czyszczenie sit. Z darmowego „Przewodnika konserwacji i części eksploatacyjnych kombajnów John Deere” dowiesz się, o co zadbać i jakich elementów nie możesz pomijać podczas tego zadania. Zapytaj o przewodnik wybranego dealera John Deere. Uzyskanie informacji o liczbie i zawartości niedomłotów jest z kolei kluczem do podjęcia właściwych decyzji dotyczących optymalizacji kombajnu. Monitorowanie niedomłotów daje operatorowi stały wgląd w ich aktualną liczbę (stan: wymłócone/ niewymłócone/ zanieczyszczenia). Stała kontrola przekłada się na niższy poziom strat i wyższą jakość ziarna uzyskaną podczas zbiorów.

Pomóż swoim maszynom pracować bezawaryjnie
Okres przed żniwami może być również dobrym momentem na zakup trwałych i wydajnych maszyn John Deere. Już na tym etapie dealer pomoże Ci zoptymalizować ich stan i zaplanować usługi serwisowe tak, byś mógł cieszyć się pełnym spokojem ducha i wysoką produktywnością. Korzystając z PowerGard Protection, pozwalasz specjalistom zająć się konserwacją zapobiegawczą, zmniejszając stres wywołany przez niespodziewane awarie maszyn.
Pakiety PowerGard Maintenance zapewniają podstawową ochronę, dzięki konserwacji zapobiegawczej i są jednym z najłatwiejszych sposobów utrzymania maszyn w dobrym stanie. Dodatkowo pakiet podstawowy PowerGard Protection obejmuje najbardziej złożone i najdroższe elementy maszyny: silnik, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy i ramę, co pozwala na znaczne oszczędności. 

STRONA WWW



John Deere w social media:
 [image: ][image: C:\Users\Daria\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\6XJ0ITW1\Facebook_icon_2013.svg[1].png]


Hashtagi: #johndeere #rolnictwo 
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tel. 784 943 447
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