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John Deere przedstawia nowe kombajny wytrząsaczowe T5 i T6


Najwyższy komfort w kabinie i najnowocześniejsza technologia zbioru

Walldorf, 3 czerwca 2024 r. — firma John Deere ogłosiła dziś wprowadzenie do oferty ośmiu całkowicie nowych modeli kombajnów wytrząsaczowych T5 i T6. Dzięki szerokiej gamie opcji mocy silnika — od solidnego 6,8-litrowego silnika o maksymalnej mocy 305 KM w modelu T5 400 po potężny 9-litrowy silnik JD9X o mocy 466 KM we flagowym modelu T6 800 — te kombajny zapewniają wyjątkową wydajność zbiorów. Nowe kombajny T5 i T6 oferują operatorowi najwyższą jakość obsługi, a kabina z modelu X9 zapewnia najwyższej klasy komfort i funkcjonalność. Ta luksusowa przestrzeń robocza jest wyposażona w fotel ActiveSeatTM II, oświetlenie LED, nowy narożny wyświetlacz słupkowy i elektronicznie sterowane drzwi przeciwpyłowe. Joystick CommandPROTM zapewnia operatorowi intuicyjne i spersonalizowane sterowanie wszystkimi głównymi funkcjami kombajnu. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort pracy operatora, firma John Deere zintegrowała w tych modelach najnowocześniejsze pakiety technologii rolnictwa precyzyjnego, obejmujące odbiornik StarFireTM 7500, wyświetlacz G5Plus CommandCenter™, łączność JDLinkTM zapewniającą wydajność operacyjną oraz proste zarządzanie danymi.
„Wprowadzenie naszych nowych kombajnów T5 i T6 stanowi znaczący krok naprzód w technologii zbioru w branży kombajnów wytrząsaczowych” — mówi Jonathan Edwards, kierownik ds. marketingu produktów John Deere w Europie. — „Zapewnią one rolnikom narzędzia potrzebne do zwiększenia produktywności i wydajności w terenie”.


Szeroki zakres opcji układów napędowych
 
Osiem nowych modeli* kombajnów T5 i T6 oferuje imponującą gamę opcji mocy silnika, jak na przykład 305 KM (moc maksymalna) w przypadku silnika o pojemności 6,8 l w modelu T5 400, a także 348 KM w przypadku potężnego nowego 9-litrowego silnika JD9X w 5-wytrząsaczowym wariancie T5 500 oraz oszałamiające 466 KM we flagowym 6-wytrząsaczowym modelu T6 800. Wszystkie modele silników JD9X obejmują inteligentne zarządzanie prędkością obrotową silnika, które zwiększa oszczędność paliwa przez redukcję obrotów podczas transportu drogowego i postoju na skrzyżowaniach lub światłach. Wszystkie warianty silnika spełniają rygorystyczne normy emisji spalin Stage V.

Wysoka wydajność zbiorów

Przenośnik pochyły został zaprojektowany tak, aby miał taką samą szerokość jak reszta kanału przepływu masy (1,67 m w modelach 6-wytrząsaczowych), co eliminuje ograniczenia przepływu w całym kombajnie. W połączeniu z dużą powierzchnią omłotu i separacji w kombajnach T5 i T6 zapewnia to wyjątkową wydajność zbiorów. Kombajny z roku modelowego 2025 są również wyposażone w nowe opcje transportu ziarna oraz nowe opcje jego zbiorników — do 13 500 l w modelach T6 (+23%) i 11 500 l w modelach T5 (+15%). Ponadto regulowana końcówka rury wyładowczej zapewnia operatorom większą kontrolę nad rozładunkiem bez względu na posiadaną przyczepę. Prędkość rozładunku przy maksymalnej wydajności sięga 150 l/s, co pozwala na szybki rozładunek 13,5 t ziarna w zaledwie 90 sekund. Ponadto dostępne są rozwiązania do pracy na pochyłościach, z podstawową kompensacją nachylenia do 7%, opcjonalnym pakietem do pracy na pochyłościach (kompensacja do 14%) oraz technologią HillMasterTM z kompensacją do 22%.

Zwiększona wydajność dzięki precyzyjnym zbiorom

Te całkowicie nowe kombajny T5 i T6 są wyposażone w zaawansowane rozwiązania John Deere Precision Ag Technology, które obejmują zintegrowany odbiornik StarFireTM 7500 i wyświetlacz G5Plus CommandCenterTM. G5Plus CommandCenterTM zapewnia operatorom duży, 12,8-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z intuicyjnymi funkcjami menu, co daje najwyższą kontrolę i widoczność podczas zbiorów. Dodatkowo operatorzy mają możliwość wyposażenia kombajnu w dualny monitor G5Plus. Dzięki niemu mogą jednocześnie kontrolować większą liczbę funkcji — na przykład wyświetlać funkcje sterowania pojazdem na głównym wyświetlaczu, a aplikacje rolnictwa precyzyjnego, takie jak AutoPathTM, Machine Sync lub wykrywanie ziarna, na dualnym monitorze. Funkcja Machine Sync umożliwia operatorowi kombajnu sterowanie prędkością, kierunkiem i pozycją ciągnika z wozem przeładowczym, ułatwiając precyzyjny rozładunek bez strat nawet podczas jazdy. HarvestLab oferuje pomiar wilgotności, białka i skrobi w czasie rzeczywistym, na przykład w pszenicy i jęczmieniu**, ułatwiając oddzielanie ziarna o wyższej wartości i wyższej zawartości białka już podczas zbiorów. 

„Połączenie tych precyzyjnych funkcji technologicznych z łącznością JDLinkTM, która zapewnia płynny dwukierunkowy przesył danych, oraz z John Deere Operations CenterTM, naszym potężnym i kompleksowym rozwiązaniem do cyfrowego zarządzania gospodarstwem, umożliwia klientom planowanie, wykonywanie, monitorowanie i analizowanie każdego etapu działań żniwnych” — mówi Alexander Schnöder, specjalista ds. produktów do kombajnów T5 i T6. 

Wyjątkowy komfort operatora
Najważniejsze w konstrukcji kombajnów T5 i T6 są komfort i wygoda operatora. Ich przestronna kabina klasy Premium o kubaturze 3,68 m3, znana już z flagowego modelu John Deere X9, zawiera elektryczne domykanie drzwi z uszczelnieniem przeciwpyłowym, a w jej wnętrzu generowane jest nieco wyższe ciśnienie niż na zewnątrz, co zapobiega przedostawaniu się pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza kabiny. Opcjonalny fotel ActiveSeatTM II oferuje w pełni regulowane elektroniczne elementy sterujące, kompleksowe chłodzenie i elektroniczne zawieszenie zapewniające najwyższy komfort. Na potrzeby dodatkowych ekranów i urządzeń mobilnych w kabinie znajduje się również 10 wygodnie rozmieszczonych punktów ładowania 12 V i USB. System rozrywkowo-informacyjny oferuje doskonałe możliwości komunikacyjne i dźwiękowe, a także w pełni obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Joystick CommandPROTM to przyjazny dla użytkownika, ergonomiczny i konfigurowalny element sterujący kombajnu, pozwalający łatwo programować i zapisywać różne ustawienia dla różnych operatorów na ekranie dotykowym, na przykład prędkość taśm transportujących w zespołach żniwnych Draper, wysokość nagarniacza lub składanie ślimaka wyładowczego.

Maksymalny czas sprawności operacyjnej
John Deere dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom maksymalny czas sprawności operacyjnej, dostarczając 98% części w ciągu 24 godzin. Jeśli terminowa naprawa nie jest możliwa, odpowiedni dealer John Deere udostępni kombajn zastępczy podobnej wielkości, aby zapobiec przerwom w pracach żniwnych klienta.

* Zestawienie modeli 

	
	T5 400
	T5 500
	T5 600
	T5 700
	T6 500
	T6 600
	T6 700
	T6 800

	Silnik
	John Deere PowerTech PSS 6-cyl.
	JD9X

	Maksymalna moc silnika (kW/KM)
	224/305
	256/348
	285/387
	310/421
	256/348
	285/387
	310/421
	343/466

	Liczba wytrząsaczy
	5
	6

	Pojemność zbiornika ziarna (l)
	10 000
	11 500
	11 000
	13 500

	Pojemność zbiornika paliwa / płynu DEF (l)
	800/48





** Opcje upraw HarvestLabTM 

	
	Wilgotność
	Białko
	Skrobia
	Tłuszcz

	Pszenica
	X
	X
	X
	

	Jęczmień
	X
	X
	X
	

	Rzepak
	X
	X
	
	X

	Kukurydza
	X
	X
	X
	X

	Soja
	X
	X
	
	X
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Hashtagi: #johndeere #rolnictwo 
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Więcej informacji:

Bartosz Białas
Kierownik marketingu John Deere Polska
e–mail: BialasBartosz@JohnDeere.com 
tel. 784 943 447

Justyna Tomczak
PR Manager, dotrelations
e–mail: justyna.tomczak@dotrelations.pl 
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