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Sposób na skuteczne opryski wiosenne

· Idealny duet do walki z chwastami to dobra temperatura i precyzyjny sprzęt.
· Technologie rolnictwa precyzyjnego takie jak See & Spray™ Select pozwalają wytępić chwasty bez marnowania herbicydów i uszkadzania upraw – oszczędności na herbicydach rosną nawet do 70%.
· Samojezdny opryskiwacz 500R daje operatorowi poczucie pełnej kontroli nad zabiegiem (oraz nowy wymiar komfortu pracy).


Wiosenne zwalczanie chwastów to jeden z najważniejszych zabiegów, przed którymi staje rolnik w nowym sezonie. Jeśli z różnych przyczyn nie udało nam się przeprowadzić odchwaszczania jesienią, początek wiosny jest ostatnią szansą na wyeliminowanie konkurencji dla naszych upraw. A nawet jeśli zabieg jesiennej ochrony herbicydowej został wykonany, to wiosną koniecznie trzeba wnikliwie sprawdzić zboża pod kątem: ogólnej skuteczności zabiegów jesiennych (czasem wymagane są poprawki), gatunków nowych chwastów, ich fazy rozwojowej. 

– Pamiętajmy, że każdy dzień zwłoki działa na korzyść chwastów, które wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca zaczynają wyjątkowo intensywnie rosnąć. Najlepiej więc już teraz zaplanować sobie harmonogram oprysków – mówi Sławomir Bartkowiak z John Deere.

Idealnie by było, gdyby rolnik nie tylko monitorował temperaturę, ale mógł też skorzystać z precyzyjnych technologii do aplikowania herbicydów.


Dlaczego temperatura jest kluczowa?

Wiosna w kalendarzu nie oznacza oczywiście, że można w ciemno zaatakować na polu niechcianych gości.

– Skuteczność zabiegu jest ściśle uzależniona od warunków atmosferycznych. Aby herbicydy zadziałały optymalnie, należy przestrzegać przede wszystkim reguł temperaturowych. Większość preparatów zaczyna działać przy temperaturze 5–8°C, jednak pełną skuteczność osiągają powyżej 12°C. Kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie prac w oknie pogodowym: gdy średnia dobowa temperatura przekracza 5°C, a prognozy nie przewidują przymrozków przez co najmniej dwie doby. Uważajmy jednak na zbyt wysoką temperaturę – powyżej 20°C i przy ostrym słońcu herbicydy mogą zadziałać zbyt agresywnie, parząc i uszkadzając rośliny – ostrzega Sławomir Bartkowiak z John Deere.



Walka z chwastami wymaga precyzji

Dla wielu rolników game changerem podczas wiosennych oprysków jest system 
See & Spray™ Select. System zapewnia ukierunkowany oprysk chwastów, więc obniżamy koszty wejściowe na przejazd. 

Rolnik kontroluje oprysk dzięki regulowanym ustawieniom czułości rozpoznawania 
i pokrycia dysz. Oszczędności na herbicydach rosną nawet do 70%, przy czym wskaźnik trafień chwastów osiąga poziom 98%. System poza tym łatwo skonfigurować na dobrze znanym wyświetlaczu od John Deere G5Plus i zintegrować 
z całym ekosystemem precyzyjnych narzędzi rolniczych.

– W połączeniu z innymi rozwiązaniami technologii rolnictwa precyzyjnego takimi jak systemy AutoTrac™ i AutoPath™ polski rolnik zyskuje pełną kontrolę nad zużyciem cennych zasobów. Zapewnia sobie prowadzenie maszyny z dokładnością do 2,5 cm, eliminuje błędy przejazdów oraz nakładki na uwrociach. Dodatkowo Active Implement Guidance automatycznie koryguje pozycję maszyny względem ciągnika, 
co pozwala uniknąć sytuację znoszenia opryskiwacza na zboczach – podkreśla Sławomir Bartkowiak z John Deere.


Samojezdny opryskiwacz 500R – komfort idealnego oprysku

Jedną z większych zalet nowego samojezdnego opryskiwacza 500R od John Deere jest zwiększona stabilność belki opryskowej. System BoomTrac™ Pro 2 wyposażono w pięć czujników wysokości belki oraz czujnik IMU, które pozwalają na: stałą wysokość aplikacji, redukcję znoszenia, inteligentną amortyzację i pracę z większą prędkością.

 – Innym ważnym systemem w modelu 500R jest ExactApply™, który zapewnia bardzo precyzyjną aplikację herbicydów dzięki indywidualnemu zarządzaniu dyszami oraz modulacji szerokości impulsu. Utrzymywany jest stały rozmiar kropli w szerokim zakresie prędkości. Automatyczna kompensacja skrętu zapewnia stałą dawkę aplikacji w przypadku, gdy maszyna porusza się po zakrzywionym torze, 
a udoskonalona funkcja zmiennego dawkowania umożliwia aplikację do 11 różnych dawek na całej szerokości belki – wymienia Sławomir Bartkowiak z John Deere.

Producent nie zapomniał oczywiście o komforcie operatora. Model 500R jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania współczesnych rolników. 

– Widoczność z kabiny na belkę została zmaksymalizowana, dzięki czemu operatorzy mogą pracować komfortowo i bezpiecznie. Poza tym kabina posiada liczne schowki w podłokietnikach i za fotelem operatora, uchwyty na kubki oraz funkcje audio klasy Premium, takie jak łączność Bluetooth®, krystalicznie czysta jakość dźwięku i płynna integracja smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto – dodaje Sławomir Bartkowiak 
z John Deere.


STRONA WWW



John Deere w social media:
 [image: ][image: C:\Users\Daria\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\6XJ0ITW1\Facebook_icon_2013.svg[1].png]


Hashtagi: #johndeere #rolnictwo 
************************************************************
Więcej informacji:

Bartosz Białas
Kierownik marketingu John Deere Polska
e–mail: BialasBartosz@JohnDeere.com 
tel. 784 943 447

Justyna Tomczak
PR Manager, dotrelations
e–mail: justyna.tomczak@dotrelations.pl 

Public



image1.png
You




image2.png




image3.png
@ JOHN DEERE




