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John Deere przedstawia nowe kompaktowe ciągniki wielozadaniowe serii 2R

Nürnberg, 14 września 2016 - Klienci, którzy chcą uzyskać większą wydajność bez obniżania komfortu pracy, docenią nową linię kompaktowych ciągników wielozadaniowych John Deere z serii 2R. Modele 2026R i 2036R mają zupełnie nową konstrukcję oraz mnóstwo innowacyjnych rozwiązań i do wyboru odpowiednio 26 lub 36 KM.

Model 2026R jest mniejszy i ma kompaktowe wymiary, dlatego nadaje się do pracy w ciaśniejszych miejscach. 2036R ma większą powierzchnię styku z podłożem i większy rozstaw kół, co w połączeniu z większą masą ciągnika zwiększa jego stabilność.

Oba modele zapewniają komfortową pracę operatora przy minimalnym zmęczeniu, dzięki ergonomicznie rozplanowanym elementom sterującym, odchylanej kierownicy i tempomatowi. Model 2036R posiada również fotel klasy Premium z zawieszeniem pneumatycznym. Oba ciągniki są dostępne z otwartym stanowiskiem operatora lub z kabiną, która uzupełnia korzyści oferowane przez stanowisko pracy operatora, zapewniając dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.

– Nasi klienci poszukują wydajnych, wytrzymałych i łatwych w obsłudze rozwiązań, które pozwolą im wykonać więcej pracy w krótszym czasie i przy mniejszym wysiłku – mówi Jared Lowe, menadżer ds. marketingu kompaktowych ciągników wielozadaniowych John Deere. – Projektując nowe modele z serii 2R, skupiliśmy się na zwiększeniu stabilności i komfortu maszyny oraz ułatwieniu podłączania narzędzi – dodaje.

Ciągniki serii 2R uzyskują lepsze osiągi dzięki kilku łatwym w obsłudze funkcjom. Model 2036R oferuje zupełnie nowy, unikalny w branży układ podnoszenia CommandCut, który umożliwia szybką i dokładną regulację wysokości koszenia za pomocą ruchu pokrętła i dźwigni. Układ ten umożliwia precyzyjne koszenie przy mniejszym zmęczeniu operatora podczas długich dni pracy.

[bookmark: _GoBack]Oba modele są wyposażone w pedały Twin Touch, które ułatwiają wybór prędkości i kierunku jazdy. Funkcja eThrottle umożliwia automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie obrotów silnika zgodnie z potrzebą, a standardowy tempomat utrzymuje stałą prędkość jazdy.

Kompaktowe ciągniki wielozadaniowe serii 2R posiadają całkowicie niezależne WOM, co umożliwia jednoczesne podłączanie narzędzi montowanych z przodu, pośrodku i z tyłu oraz łączenie ich w różnych kombinacjach, co zwiększa wszechstronność ciągnika. Montowane pośrodku agregaty koszące AutoConnect można łatwo podłączać i odłączać, co zwiększa wydajność pracy, a nowe ładowacze czołowe QuikAttach 120R i 220R zostały zaprojektowane specjalnie do serii 2R.

Dodatkowe korzyści zapewniają nowe, zaprojektowane i wyprodukowane przez John Deere przednie zaczepy TUZ, które są jednocześnie wytrzymałe i kompaktowe. Model 2036R posiada zawór elektrycznej blokady, aby operator mógł łatwo zablokować zaczep w położeniu transportowym za pomocą przełącznika.

Dłuższe okresy między wymianami oleju i lepszy dostęp do komory silnika ułatwiają wykonywanie konserwacji i przeglądów. Standardowe wskaźniki serwisowe informują operatora, kiedy wymagana jest konserwacja, na przykład kiedy należy wyczyścić lub wymienić filtr powietrza. Wskaźnik oleju został przeniesiony w bardziej dogodne miejsce, aby ułatwić operatorowi sprawdzanie poziomu oleju. Diagnostyka pokładowa i pakiet łączności Service ADVISOR™ umożliwia serwisantom szybkie i łatwe monitorowanie stanu maszyny.

Aby dowiedzieć się więcej na temat nowych kompaktowych ciągników wielozadaniowych John Deere serii 2R oraz ich dostępności, odwiedź swojego dealera John Deere lub wejdź na stronę www.JohnDeere.com.
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