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Komunikat prasowy



John Deere wprowadza na rynek nową gamę przyrządów żniwnych

Mannheim, 15 czerwca 2020 r. — John Deere rozszerzył swoją ofertę przyrządów żniwnych do kombajnów, wprowadzając nową gamę przegubowych przyrządów z taśmami transportującymi (HD), nowe przyrządy przenośnikowe HydraFlex™ oraz podbieracz pasowy BP15. Każdy z tych produktów jest zgodny z kombajnami John Deere nowej serii X oraz z większością kombajnów serii S, serii T i serii W.

Przegubowe przyrządy żniwne z taśmami transportującymi John Deere HDX są skierowane dla rolników uprawiających rzepak i rośliny drobnoziarniste, którzy chcą zmaksymalizować wydajność swojego kombajnu na potrzeby różnych upraw, zmieniających się warunków oraz nierównego lub pofałdowanego terenu.
Przyrząd żniwny HDX jest wyposażony w nową ramę na przegubach, która zapewnia bezkonkurencyjne możliwości kopiowania gruntu oraz dwukrotnie większy zasięg skrzydła w porównaniu z przyrządem FD1 FlexDraper firmy MacDon, uzyskując równomierną wysokość cięcia podczas zbiorów na pofałdowanym lub nierównym terenie — mówi Jonathan Edwards, kierownik ds. marketingu produktów w firmie John Deere.
Zdaniem Edwardsa  przenośnikowy  przyrząd żniwny HDX pomoże uwolnić większy potencjał mocy przerobowych kombajnu i zwiększyć ilość zbieranego ziarna, szczególnie w warunkach roślin wyległych. Te łatwe w obsłudze przyrządy żniwne zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o europejskich klientach. Skutecznie podnoszą wyległe rośliny i przenoszą je na zespół tnący, zwiększając wydajność zbioru dzięki utrzymaniu stałej odległości między palcami nagarniacza a zespołem tnącym, zwiększonemu zasięgowi nagarniacza oraz wyższemu momentowi obrotowemu silnika napędu nagarniacza. HDX jest pierwszym przenośnikowym przyrządem żniwnym testowanym przez nas w uprawach rzepaku, który przewyższa ślimakowe przyrządy żniwne pod względem wydajności znamionowej i maksymalnej wydajności.
Przyrządy żniwne HDX są standardowo wyposażone w opatentowane pasy ze specjalnym przetłoczeniem John Deere. Wraz z przenośnikami ślimakowymi z zamontowanymi palcami na całej szerokości do zbioru rzepaku pasy te umożliwiają ograniczenie straty nasion rzepaku na zespole tnącym nawet o 25 proc. w porównaniu z tradycyjnymi systemami przyrządów przenośnikowych.
Kolejną nowością firmy John Deere jest model HDR (przegubowy przyrząd żniwny ze sztywnymi kosami). Jest on przeznaczony dla rolników, którzy uprawiają niewielkie ilości rzepaku. Dostępny jest w szerokościach od 10,7 do 15,2 m (od 35 do 50 stóp).
Nowe przenośnikowe przyrządy żniwne John Deere RDF (sztywny heder przenośnikowy z elastyczną kosą) HydraFlex™ opierają się na sprawdzonej w warunkach terenowych technologii cięcia zastosowanej w istniejącym modelu 700FD, zapewniając jednocześnie nowe funkcje zmniejszające stratę ziarna. Przyrządy żniwne RDF HydraFlex™ są zgodne z nowymi kombajnami serii X oraz serii S, serii T oraz serii W i współpracują z maszynami od roku modelowego 2012.
Wszystkie przenośnikowe przyrządy żniwne RDF HydraFlex™ są wyposażone w nową dwuzakresową środkową sekcję podawania, która umożliwia operatorom zmniejszenie prędkości bębna zasilającego i środkowego pasa podającego o 20 proc. Pozwala to ograniczyć utratę swobodnego ziarna, ponieważ operatorzy mogą łatwo przejść z wysokiej do niskiej prędkości w celu ochrony ziaren łatwo ulegających łuskowaniu, takich jak soja — co przekłada się na zwiększenie ilości ziarna trafiającego do zbiornika — mówi Edwards.
John Deere oferuje również podbieracz pasowy BP15 dla hodowców roślin drobnoziarnistych i oleistych, którzy chcą zbierać pokos, korzystając z kombajnu serii X, serii S lub serii T. W porównaniu z modelem 615P nasz nowy podbieracz ma szerszy otwór z regulowanym zwojem ślimaka podającego i palcami, dzięki czemu platforma może obrobić więcej hektarów na godzinę. Na przykład w przypadku wykorzystania w kombajnie X9 podbieracza BP15 można zebrać dziewięć hektarów rzepaku na godzinę.
W podbieraczu BP15 zastosowano ulepszoną regulację wielkości zasilania do obsługi dużej ilości masy, ze standardowym kołem łańcuchowym dwubiegowego napędu przenośnika ślimakowego, dzięki czemu można uzyskać wzrost wielkości zasilania doskonały na potrzeby zbioru rzepaku. Operatorzy spędzą mniej czasu na dokonywaniu regulacji, a więcej na pracy — mówi Edwards.
Każdy z nowych przenośnikowych przyrządów żniwnych, platform ślimakowych i podbieraczy pasowych dostarczany jest z zespołem sterującym hedera (HCU), który płynnie komunikuje się z kombajnem. HCU zapisuje fabryczne ustawienia kalibracji dla danego przyrządu żniwnego oraz zbiera i wysyła informacje o szerokości przyrządu żniwnego do kombajnu w celu dokładnego mapowania plonu. Ponadto zespół HCU wykrywa i zgłasza kody diagnostyczne dla danego przyrządu żniwnego oraz monitoruje godziny pracy i terminy konserwacji — mówi Edwards.
Nowe przyrządy żniwne w Polsce będą dostępne w przyszłym roku
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