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	Komunikat prasowy

Zupełnie nowe standardy w automatyzacji i wydajności zbioru
John Deere przedstawia nowe kombajny S7 

Walldorf, 28 lutego 2024 r. — Podczas trwającego w amerykańskim Houston (w stanie Teksas) wydarzenia Commodity Classic firma John Deere przedstawiła dzisiaj swój nowy kombajn S7 — maszynę, która została stworzona, aby zwiększyć wydajność, a to za sprawą najnowszych silników John Deere i zaawansowanej automatyki podnoszącej wydajność zbioru. Kombajn S7 ma nową kabinę, odświeżony wygląd i nowe nazewnictwo, a także zintegrowane zaawansowane technologie rolnictwa precyzyjnego, przez co oferuje szeroki wachlarz funkcji znanych już z kombajnów John Deere X9.

Wydajność zbioru
Nowe kombajny S7 są wyposażone w silniki JDX najnowszej generacji. Model S7 700 ma 9-litrowy silnik JD9X, natomiast w S7 800, S7 850 i S7 900 wyposażono silnik JD14X o pojemności 13,6 litra. Sprawdzone silniki John Deere osiągają doskonałe wyniki we wszystkich warunkach zbioru. Silnik JD14X z funkcją HarvestMotionTM potrafi uzyskać maksymalną moc przy zmniejszonej prędkości obrotowej silnika, wynoszącej zaledwie 2000 obr./min. Nowy S7 ma też ten sam system zarządzania resztkami pożniwnymi co kombajny X9, który dodatkowo zwiększa ogólną efektywność pracy. Ślimak wyładowczy w kombajnach S7 ma ponadto regulowaną końcówkę rury wyładowczej, którą można sterować z kabiny, aby łatwiej i dokładniej napełniać wóz przeładowczy.

Zaawansowana automatyka zbioru
Kombajny S7 oferują zaawansowaną automatykę zbioru w postaci opcjonalnych pakietów technologii, do których należą rozwiązania w zakresie automatyzacji, takie jak automatyzacja ustawień zbiorów, dzięki której pięć ustawień własnych kombajnu jest automatycznie regulowanych podczas zbioru na podstawie strat ziarna, zanieczyszczeń w zbiorniku ziarna oraz ilości uszkodzonych ziaren. W kombajnach S7 można też znaleźć nowe rozwiązanie, jakim jest Predictive Ground Speed Automation. System ten pobiera informacje o zbieranym plonie z kliku różnych źródeł, takich jak satelitarne mapy biomasy i aktualne dane z kamer umieszczonych na dachu kabiny. Kombajn S7 używa tych dostarczanych mu na żywo informacji z kamer, aby określać wysokość roślin czy obecność wyległych plonów i odpowiednio dostosowywać prędkość roboczą w czasie rzeczywistym.

Nowa kabina i zintegrowane funkcje rolnictwa precyzyjnego
W nowej kabinie — takiej samej jak w sztandarowym modelu X9 — znajduje się wyświetlacz CommandCenter™ G5Plus, dzięki któremu dostępne są inteligentne funkcje takie jak AutoTracTM, AutoTracTM Turn Automation, Dokumentacja i DataSync. Ponadto nowy wyświetlacz słupka narożnego o wysokiej rozdzielczości ma przyjazny dla użytkownika interfejs, a cyfrowe odczyty parametrów eksploatacyjnych kombajnu poprawiają ogólną jakość pracy operatora. Zintegrowany odbiornik StarFire™ zapewnia wyjątkową stabilność sygnału i dokładność między przejazdami na poziomie 2,5 cm. Zintegrowane funkcje rolnictwa precyzyjnego uzupełnia system JDLink™, który oferuje dwukierunkową łączność, pozwalającą na automatyczne przesyłanie danych o zbiorze i o maszynie do John Deere Operations Center™ oraz na zdalne monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym. Wspomniana łączność ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji czasu sprawności operacyjnej podczas zbiorów. 

Odświeżony wygląd i nowe nazewnictwo
Nowy wygląd kombajnów S7 nawiązuje do stylu kultowego modelu John Deere X9, między innymi poprzez dynamiczną sylwetkę paneli bocznych, tak dobrze znaną klientom z kombajnu X9. Natomiast nowe nazewnictwo symbolizuje nową technologię separatora, rodzinę modeli i ogólną sprawność, a w przyszłości kolejnym nazwom poszczególnych modeli będą odpowiadać dalsze istotne usprawnienia.

Udoskonalenia kombajnów X9 w roku modelowym 2025
Na imprezie Commodity Classic zaprezentowane zostały również udoskonalenia kombajnów X9. Począwszy od roku modelowego 2025, ten klasyczny już kombajn John Deere będzie oferować wszystkie funkcje automatyzacji zbioru wprowadzone w modelu S7. Oprócz tego technologia Grain Sensing, znana już z maszyn S7 i serii T, będzie teraz dostępna we wszystkich modelach X9.
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