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John Deere przedstawia nowy pojazd użytkowy typu cross-over: Gator™ XUV 875M 


Walldorf, Niemcy, 3 grudnia 2024 r. — Firma John Deere ogłosiła dzisiaj wprowadzenia na rynek nowego pojazdu użytkowego typu cross-over Gator™ XUV 875M z silnikiem wysokoprężnym. Gator XUV 875M został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności przy wykonywaniu różnego rodzaju zadań, dlatego może pochwalić się większą ładownością, komfortem i funkcjonalnością.

Główne specyfikacje
Nowy model pojazdu Gator jest wyposażony w silnik o mocy 17 kW / 22,8 KM i zbiornik paliwa o pojemności 42,4 l, skrzynię transportową o ładowności 454 kg oraz całkowicie niezależne zawieszenie o skoku 203/229 mm (przód/tył), a w terenie może przewozić trzy osoby.

Niezawodność i wygoda
Aby jeszcze bardziej podnieść niezawodność w porównaniu z poprzednimi modelami, Gator XUV 875M ma zmodernizowaną konstrukcję tylnego zawieszenia oraz zmodyfikowane amortyzatory wstrząsów, które zwiększają komfort jazdy. Dolot powietrza silnika został przeniesiony 30 cm wyżej, aby dostarczać czystsze powietrze i chronić podzespoły. Ponadto nowy układ dolotowy powietrza przekładni bezstopniowej CVT i układ wydechowy zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń, wody i błota.

Wszechstronność
Przeprojektowana skrzynia transportowa w pojeździe Gator XUV 875M oferuje o 13% więcej miejsca niż model XUV865M, co przekłada się na większą ładowność. Inne ważne cechy skrzyni transportowej to:
· większa szerokość, która zwiększa ładowność i ogranicza wyrzut błota,
· wygodne gniazdo zasilania SAE 12 V,
· pięć szczelin na przegrody po bokach i trzy z przodu, aby zabezpieczać przewożone ładunki,
· możliwość dodania półki, by stworzyć dwa poziomy,
· przeprojektowana klapa tylna, oferująca płaską powierzchnię roboczą z podziałką liniową w jednostkach metrycznych i imperialnych, rowkiem w kształcie V do przycinania rur, wgłębieniami na drobne przedmioty, ogranicznikami i uchwytami na kubek,
· zintegrowane miejsca na zaciski do zabezpieczania ładunku,
· składane na płasko punkty kotwiczenia z przodu pośrodku oraz w każdym z czterech narożników podłogi,
· kieszenie z punktami mocowania do zabezpieczania ładunków, które przykrywają kotwy do pasów na podłodze skrzyni,
· po cztery kieszenie na bocznych ściankach do mocowania zacisków na narzędzia.

Peter Nelder, kierownik produktu John Deere ds. pojazdów użytkowych Gator i kompaktowych ciągników użytkowych w Europie, tak mówi o nowej skrzyni transportowej: „Przeprojektowana skrzynia transportowa w pojeździe Gator XUV 875M ma wiele ważnych ulepszeń, oferując naszym klientom więcej miejsca i funkcji. Zwiększona szerokość i zintegrowane punkty do umieszczania zacisków dają użytkownikom większą elastyczność i wygodę, gdyż ułatwiają mocowanie i przewożenie różnorodnych ładunków”.

Pojazdy użytkowe John Deere Gator XUV 875M będą dostępne u dealerów od wiosny 2025 r.



STRONA WWW


John Deere w social media:
 [image: ][image: C:\Users\Daria\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\6XJ0ITW1\Facebook_icon_2013.svg[1].png]


Hashtagi: #johndeere #rolnictwo 
************************************************************


Więcej informacji:

Bartosz Białas
Kierownik marketingu John Deere Polska
e–mail: BialasBartosz@JohnDeere.com 
tel. 784 943 447

Justyna Tomczak
PR Manager, dotrelations
e–mail: justyna.tomczak@dotrelations.pl 
Public



image5.png




image2.png
You




image1.png




image3.jpg
@ JOHN DEERE




image4.png




