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Zacznij sezon bez stresu – zadbaj o maszyny, zanim ruszysz w pole

· Początek sezonu to najlepszy moment na konserwację– sprawna maszyna to większa precyzja w pracy i mniejsze ryzyko przestojów.
· Expert Check i Expert Check 7+ pozwalają wykryć zużycie kluczowych komponentów, zanim dojdzie do awarii. 
· Darmowy przewodnik John Deere i aplikacja Operations Center wspierają rolników w planowaniu, analizie i automatyzacji zabiegów.


Im wcześniej, tym lepiej – konserwacja, która się opłaca


Wiosna to moment, w którym każda godzina na polu ma znaczenie. Siew i opryski muszą być wykonane w odpowiednim momencie – nie ma tu miejsca na przestoje, które można było przewidzieć. Dlatego właśnie konserwacja maszyn przed sezonem, to nie luksus, ale warunek skutecznego i ekonomicznego działania.
Zadbany sprzęt to gwarancja nie tylko wydajności, ale także oszczędności. Przeglądy sezonowe pozwalają uniknąć nagłych awarii, które mogą kosztować znacznie więcej niż sama naprawa – mowa tu o czasie straconym w kluczowych momentach. Szczególną uwagę warto zwrócić na maszyny takie jak opryskiwacze – ich sprawność bezpośrednio wpływa na dokładność aplikacji środków ochrony roślin i nawozów.


Precyzja zaczyna się od detalu – co warto sprawdzić w opryskiwaczu przed sezonem


Dobrze skalibrowany i sprawny opryskiwacz to fundament efektywnej pracy wiosną. Nawet drobna nieszczelność, zatkany filtr czy zużyte czy dysze opryskowe mogą wpłynąć na precyzję dawkowania i tym samym spowodować straty finansowe i agronomiczne. W bezpłatnym przewodniku John Deere szczególną uwagę zwraca się na pięć kluczowych obszarów, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu:
Układy hydrauliczne – podlegają dużym obciążeniom, a ich nieszczelność może prowadzić do opóźnień w reakcji maszyn oraz nieprawidłowego dawkowania nawozów lub środków ochrony roślin. Sprawdzenie stanu oleju hydraulicznego i ewentualna wymiana filtra to podstawa.
Filtry hydrauliczne i olejowe – oryginalne filtry John Deere są zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie podzespołów. Tanie zamienniki nie zapewniają tej samej skuteczności – mogą przepuszczać zanieczyszczenia, przyspieszając zużycie podzespołów i zwiększając spalanie​.
Zawory i węże – z czasem mogą pękać, parcieć lub tracić szczelność. Nawet mikropęknięcia oznaczają niekontrolowane wycieki i błędne dawkowanie. Regularna kontrola stanu technicznego to niewielki wysiłek, który może zapobiec kosztownej awarii.
Elementy sterujące – ich sprawność jest kluczowa dla działania systemów automatyki, takich jak AutoTrac™ czy John Deere Operations Center. Jeśli któryś z czujników nie działa poprawnie – oprysk może być wykonany z opóźnieniem lub z nieprawidłową dawką.
Kalibracja i ustawienia – nie wolno ich pomijać. Należy upewnić się, że dane na wyświetlaczu odpowiadają rzeczywistym parametrom maszyny. Kalibracja powinna być wykonana osobno dla każdej sekcji roboczej – np. lewej i prawej strony opryskiwacza lub siewnika.


Expert Check i Expert Check 7+ – bo precyzja zaczyna się przed wyjazdem w pole
– Wiosenny przegląd maszyny to inwestycja, która bardzo szybko się zwraca – zarówno w czasie pracy, jak i w portfelu. W przypadku opryskiwaczy drobna usterka, taka jak zatkany filtr lub mikropęknięcie w wężu, może doprowadzić do błędnego dawkowania, a to oznacza straty – czasowe, finansowe i plonów. Dlatego uczulamy rolników, by nie czekali z konserwacją do pierwszego dnia prac w polu  – mówi Mateusz Janicki z John Deere Polska.
Odpowiedzią John Deere na te potrzeby jest Expert Check – 140-punktowy przegląd techniczny, oparty na danych z ponad 260 tysięcy maszyn połączonych z systemem John Deere oraz wiedzy setek techników i ekspertów serwisowych. Podczas przeglądu kontrolowane są m.in. układy hydrauliczne, zawory, węże, filtry i elementy sterujące. Wszystko po to, by wykryć potencjalne usterki, zanim zdążą się przerodzić w kosztowne awarie.
Dla starszych maszyn – do 7 lat – przeznaczona jest usługa Expert Check 7+, która daje drugie życie sprzętowi i przedłuża jego niezawodność w terenie. Przegląd połączony jest z rekomendacjami dotyczącymi konkretnych napraw i wymiany zużytych elementów na oryginalne części lub ich odpowiedniki z oferty John Deere Alternatives.


Nowoczesna technologia w służbie precyzji
Co istotne, cały proces serwisowy wspierany jest przez aplikację John Deere Operations Center. Co więcej, aplikacja John Deere Operations Center dostępna jest również dla rolników, którzy nie korzystają na co dzień z maszyn marki. To narzędzie, które pozwala zautomatyzować planowanie, monitorowanie i analizę prac w gospodarstwie. Aplikacja analizuje dane z maszyn, bada strukturę gleby, wielkość pola, a nawet informuje o tym, które fragmenty upraw dają lepsze plony. Dzięki temu precyzyjne siewy i opryski przestają być wyzwaniem, a stają się codzienną rutyną.
A co najważniejsze – dane z maszyny trafiają bezpośrednio do dealera, który z wyprzedzeniem widzi potencjalne ryzyko awarii i może zareagować, zanim dojdzie do przestoju.


Skorzystaj z bezpłatnego przewodnika John Deere
 Dla rolników, którzy chcą dokładnie zaplanować przegląd, dostępny jest bezpłatny „Przewodnik konserwacji i części eksploatacyjnych kombajnów John Deere” – zawiera on praktyczne porady dotyczące kontroli kluczowych elementów maszyn i wskazuje, czego nie pomijać w przygotowaniach do sezonu. Poradnik dostępny jest u autoryzowanych dealerów marki – wystarczy zapytać. Wiosna nie wybacza opóźnień – przygotuj się do sezonu z John Deere.
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