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Pomocnik (naprawdę) od wszystkiego. Poznaj kompaktowy ciągnik John Deere


· Ciągniki z serii 3 i 4 wyglądają niepozornie, ale mają moc pełnowymiarowych maszyn i nie uznają kompromisów, jeśli chodzi o jakość pracy.
· Z kompaktowymi ciągnikami codzienne prace komunalne stają się efektywne, przyjemne… i ekologiczne.
· Ciągniki z serii 3 i 4 gwarantują wydajność oraz precyzję operacji, ale nie zapominają o wygodzie operatora.

Dla kogo?

Kompaktowe ciągniki od John Deere są oczywiście niezastąpione w małych gospodarstwach, sadach, winnicach, ale już dawno wyjechały z przedmieść i wsi, żeby podbijać centra dużych miast. Korzystają z nich firmy komunalne i usługowe, które dbają o czystość osiedli, parków, pielęgnują boiska sportowe, porządkują tereny wokół fabryk, biurowców itd. Ciągniki odnalazły się też w bardziej nietypowych warunkach: obsługują pola golfowe, ośrodki jeździeckie czy tory żużlowe. 
– Ciągniki kompaktowe są lekkie, więc spokojnie mogą wjechać na chodniki, osiedlowe drogi, parkowe ścieżki czy wrażliwe tereny sportowe. Wykonają swoją pracę, ale nie uszkodzą nawierzchni – mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu John Deere.

Codzienne prace stają się przyjemne (i to o każdej porze roku)
Konstrukcja kompaktowego ciągnika od John Deere pozwala z lekkością pokonywać bardzo zróżnicowane tereny, dlatego maszyna sprawdza się przy odśnieżaniu, posypywaniu solą, sprzątaniu ściętych drzew, gałęzi, liści, przy koszeniu, zbiorze traw, wertykulacji, mulczowaniu, zamiataniu czy spulchnianiu ziemi.

Poza tym w seriach 3 i 4 szczególnie zatroszczono się o całoroczny komfort operatora. 

– W obu seriach możemy skorzystać z kabiny ComfortGard™. Jej zamknięta konstrukcja zmniejsza hałas do poziomu zaledwie 79 dB(A). Klimatyzacja i ogrzewanie wyznaczają nowe standardy codziennej pracy operatora, a wysokie umiejscowienie siedziska oraz zakrzywione drzwi zapewniają panoramiczną widoczność we wszystkich kierunkach – wylicza Karol Zgierski z John Deere

Szeroka gama dostępnych osprzętów

W przypadku kompaktowych ciągników „uniwersalność” nie jest chwytem reklamowym. O ich wszechstronności decyduje bowiem szeroka gama dostępnych osprzętów: pługów, szczotek, rozsiewaczy piasku, zamiatarek, przyczep, ładowaczy, zbiorników na trawę, adapterów koszących, podnośników i zaczepów holowniczych (do montażu z przodu i z tyłu).

Warto na pewno wspomnieć o 2 popularnych dodatkach – adapterze koszącym John Deere AutoConnect™ oraz ładowaczu czołowym.

– Adapter można podłączyć do kompaktowego ciągnika w raptem kilka minut, i to wszystko nie ruszając się z fotela operatora. Jak to możliwe? Adapter i wał napędowy zaczepiają się automatycznie, kiedy nad nimi przejedziesz. Odłączanie jest równie łatwe. Sprawnie montuje się także ładowacze czołowe serii R. Zapewniają najwyższą wydajność i wygodę dzięki systemowi montażu Quik-Park z wbudowaną pozycją (blokadą) parkingową. Modele 120R, 220R, 300E, 320R i 440R są wyposażone w system samopoziomowania mechanicznego, który maksymalizuje produktywność pracy – opowiada Karol Zgierski z John Deere.
[bookmark: _heading=h.slmg90hfqma8]
Wydajność i manewry pod Twoją kontrolą 

W seriach 3 i 4 zastosowano 3-zakresową elektroniczną przekładnię eHydro™ z pedałami Twin Touch™. Jej największe zalety?

– LoadMatch™ dostosowuje prędkość jazdy do obciążenia silnika, żeby osiągnąć maksymalną wydajność bez ryzyka zgaśnięcia. MotionMatch błyskawicznie dostosowuje reakcję przekładni podczas podjeżdżania do przodu i do tyłu, zwłaszcza gdy używany jest ładowacz. Z kolei SpeedMatch™ ustawia zadaną prędkość jazdy ze skokiem 0,1 km/h podczas aeracji / oprysku lub podczas prac na ograniczonej przestrzeni. Do tego mamy wygodny tempomat. Tak jak w samochodach osobowych, tutaj też operator może ustawić stałą prędkość jazdy – mówi Karol Zgierski z John Deere.

Operatorzy bardzo chwalą sobie również funkcję sterowania podnośnikiem z poziomu… błotnika.

– Operator może stać z tyłu ciągnika i przesuwać całą maszynę do przodu i do tyłu, a także podnosić i opuszczać tylny podnośnik. Agregowanie maszyny towarzyszącej jest proste, bezpiecznie i wygodnie – opowiada Karol Zgierski z John Deere. 

W serii 4 w wyposażeniu podstawowym jest również joystick z trzecią funkcją.

– Joystick zapewnia maksymalną kontrolę i wygodę podczas sterowania osprzętem zawieszonym z przodu lub na środku. Zawiera również zintegrowaną obsługę trzeciej funkcji, która idealnie sprawdza się w przypadku osprzętu takiego jak łyżka z chwytakiem– dodaje Karol Zgierski z John Deere.

[bookmark: _heading=h.p10yi9rz0fli]Za co jeszcze operatorzy pokochają serie 3 i 4?
[bookmark: _heading=h.cz0zt3yi0j0o]Za rozwiązania precyzyjnej technologii i ekologiczną pracę.
[bookmark: _heading=h.hwmj57lahokh]Nowoczesne technologie pozwalają m.in. na: automatyczną jazdę równoległą z dokładnością do 2,5 cm dzięki doskonale znanemu AutoTrac Universal (ATU) czy na zdalne monitorowanie maszyny poprzez modem M w Operations Center. Te możliwości są dostępne dla ciągników kompaktowych John Deere w pakiecie AtoTrac Essential.
[bookmark: _heading=h.meti9aea7g00]Dodatkowo seria 4 imponuje 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym w pełni zgodnym z bieżącymi standardami emisji Stage V. 

– Silnik charakteryzuje cichy rozruch oraz wysoki moment obrotowy. Myślę, że jego najważniejszą zaletą jest system bezpośredniego wtrysku paliwa do szybkiego rozruchu w niskich temperaturach oraz filtr cząstek stałych ograniczający emisję zanieczyszczeń – dodaje Karol Zgierski z John Deere.
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