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Gospodarstwo pod kontrolą – nowoczesne systemy w rolnictwie
[bookmark: _GoBack]W nowoczesnym rolnictwie, aby skutecznie zarządzać i kontrolować gospodarstwem należy zbierać dokładne informacje, które pozwolą na skuteczną organizację pracy i przełożą się na zdecydowanie wydajniejszą pracę. W jaki sposób operator maszyny za pomocą monitoringu może np. ograniczyć spalanie? Podpowiadają eksperci John Deere Polska.
Rolnictwo w ostatnich latach coraz intensywnej stawia na innowacyjne rozwiązania, które potrafią skutecznie połączyć zarządzanie gospodarstwem. Rozwijanie wiedzy, dokształcanie się, szukanie nowoczesnych rozwiązań to codzienność wykwalifikowanego rolnika. Jednak nawet najlepsze przygotowanie i rozwiązania nie będą nic znaczyć bez szczegółowych informacji dotyczących parametrów pracy. Dlatego też z pomocą przychodzą specjalnie przygotowane przez producentów maszyn rolniczych systemy, które pomagają w skutecznym administrowaniu. Jednym z nich jest system telematyczny JDLink, firmy John Deere, który łączy wszystkie modele maszyn (wszystkich marek) znajdujące się na polu z biurem i urządzeniami mobilnymi. Jego zadaniem jest gromadzenie i przesyłanie danych maszyny przez sieć komórkową w czasie rzeczywistym do specjalnie przygotowanego portalu JDLink. Wszystko oparte na modułowej bramce telematycznej (MTG).
- Systemy telematyczne umożliwiają rolnikom szereg korzyści, wśród, których wymienić można: śledzenie swojego parku maszyn, monitorowanie postępu prac, zarządzanie logistyką, dostęp do ważnych informacji o maszynach, analizowanie i optymalizowanie wydajności maszyn, odbieranie alarmowych wiadomości SMS lub e-mail, realizowanie zdalnej pomocy dla operatora oraz automatyzację wymiany danych.  – wylicza Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska.
Dobrym przykładem, aby pokazać skuteczność zastosowania takiego systemu, może być ograniczanie spalania w maszynach. JDLink może pomóc w monitorowaniu zużycia paliwa i znalezieniu ewentualnych błędów w jej ustawieniach. W jaki sposób?  
1. Parametr średniego zużycia paliwa
JDLink podaje przede wszystkim wartość średniego spalania maszyny w l/h w zdefiniowanym przez rolnika okresie. Mamy więc tutaj dokładną informację o średnim spalaniu maszyny np. podczas wykonywania orki, uprawy, bądź transportu. Wielu właścicieli gospodarstw zastanawia się nad czynnikami, które wpływają na wysokie zużycie paliwa. Dzięki zastosowaniu systemu telematycznego możemy rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.
2. Średnia prędkość obrotowa silnika
Czynnikiem wpływającym na spalanie w maszynach rolniczych są również obroty silnika nie dostosowane do wykonywanych prac. JDLink umożliwia podgląd średnich obrotów silnika podczas pracy, transportu i przestoju maszyny. Informacja taka jest niezwykle ciekawa w kontekście zużycia paliwa. Określając w systemie filtr czasowy dotyczący danej pracy, rolnik otrzymuje dokładne dane dotyczące obrotów silnika. Uzyskanie takiej informacji pozwala na porównanie kilku maszyn, pracujących z tym samym narzędziem na tym samy polu, ale osiągających inne wartości zużycia paliwa. Dzięki temu można zwrócić uwagę operatorowi, który ma przysłowiową „ciężką nogę” i nie potrzebnie utrzymuje wysokie obroty podczas prac polowych lub transportu. Często zdarza się, że operator ręcznie steruje przełożeniami skrzyni biegów, nie wykorzystując funkcji automatycznej zmiany biegów, która zapewnia wykorzystanie maksymalnego momentu obrotowego, ograniczając w ten sposób prędkość obrotową silnika podczas ciężkich prac. 
3. Poślizg kół podczas pracy
Doświadczeni rolnicy zdają sobie sprawę, że na zużycie paliwa ogromny wpływ ma również odpowiednie ciśnienie w oponach podczas pracy. Zbyt wysokie, wpływa na większy poślizg kół a co za tym idzie również na większe spalanie. To wszystko teoria, którą trudno wyegzekwować, bo niby w jaki sposób możemy monitorować poślizg kół podczas pracy? 
- Dla dużej części klientów posiadających ciągniki John Deere z fabryczną bramką telematyczną nie jest to żaden problem. JDLink informuje nas również o czasie poślizgu kół. Na tej podstawie możemy zoptymalizować ciśnienie w oponach po to, aby zmniejszyć spalanie. – mówi Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska. 
4. System automatycznego prowadzenia AutoTrack
Systemem, który bez wątpienia, wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa jest AutoTrac czyli automatyczne prowadzenie maszyny. Dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie pełnej szerokości roboczej. Praca z systemem AutoTrac pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 5,9 proc. (źródło: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft). 
- Mając ciągnik z takim systemem grzechem byłoby z niego nie korzystać – mówi Bogdan Kazimierczak. - Czasami jednak to się zdarza. System JDLink pokaże nam dokładnie czas pracy maszyny z włączonym systemem AutoTrac i pracę bez tego systemu. Jeżeli system pokazuje nam pracę bez włączonego AutoTrac oznacza to większe spalanie i stratę naszych pieniędzy. – dodaje.
Jak widać z powyższych przykładów JDLink umożliwia również porównanie spalania w dwóch takich samych ciągnikach pracujących w podobnych warunkach i pozwala na wyciągnięcie wniosków z czego wynika różnica w spalaniu. Pomaga to w skorygowaniu odpowiednich ustawień maszyny bądź sposobu pracy operatora. Przy tak nowoczesnych maszynach ważne jest, aby wykorzystać ich możliwości w 100 proc. – systemy telematyczne z pewnością nam w tym pomogą i dostarczą niezbędnych informacji do jeszcze lepszego zarządzania gospodarstwem.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.deere.com 
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