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Nowa kosiarka pchana - John Deere PRO 53MV

John Deere poszerza swoją ofertę profesjonalnych kosiarek pchanych i wprowadza model PRO 53MV. Sprzęt przeznaczony jest dla instytucji miejskich oraz  firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, które oczekują zmniejszenia częstotliwości koszenia trawy.

Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 53 cm, dobremu rozłożeniu masy i profilowi kół, kosiarka PRO 53MV zapewnia korzystne rezultaty. Kąt cięcia jest regulowany na każdej osi. - Kosiarka mulczująca oszczędza czas i zapewnia doskonałe efekty koszenia, ponieważ ścinki nawożą trawę i nie trzeba ich wyrzucać – mówi Karol Omelan z John Deere Polska. Wysokość cięcia można regulować i wynosi od 30 do 95 mm.

Kosiarka wyposażona jest w silnik Briggs & Stratton o mocy nominalnej 3,2 kW, dzięki czemu może z łatwością pracować w różnych warunkach na powierzchni do 5000 mkw. Zmienna prędkość jazdy, która wynosi między 2,6 a 4,1 km/h, zapewnia maksymalną wydajność. Specjalny system ograniczający wibracje docierające do rąk operatora pozwala na dłuższą pracę bez uczucia zmęczenia. Mocna osłona wału korbowego pozwala na pracę maszyny nawet w trudnych warunkach. PRO 53MV waży 45 kg. 
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