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Komunikat prasowy



System AutoSetup firmy John Deere
Skonfiguruj swój ciągnik i narzędzie za pomocą jednego kliknięcia

Mannheim, 21 listopada 2019 r. — Nowy system AutoSetup firmy John Deere umożliwia rolnikom i usługodawcom zarządzanie wszystkimi ustawieniami ciągników i narzędzi oraz przechowywanie ich w chmurze.


Ponieważ operatorzy mogą łatwo pobrać ustawienia po dotarciu na pole, wystarczy raz skonfigurować ustawienia przypisane do maszyny i pola, a dalsze regulacje nie są już konieczne. Uniwersalne przechowywanie danych w chmurze jest rozwiązaniem wyjątkowym w rolnictwie, a jeszcze niemożliwym nawet w przemyśle motoryzacyjnym.

Konfigurowanie kompletnych kombinacji ciągnika i narzędzi jest bardzo czasochłonne, a ponadto wymaga dobrze wyszkolonych operatorów. Na przykład w przypadku skomplikowanych maszyn do sadzenia może być konieczne nawet 60 kliknięć na wyświetlaczu, co może oznaczać utratę produktywnego czasu pracy. System AutoSetup firmy John Deere pozwala operatorowi aktywować wszystkie ustawienia jednym kliknięciem, jeżeli wcześniej zostały zapisane pełne profile maszyny. Wstępnie zaplanowane zadanie zostaje automatycznie wskazane na wyświetlaczu w kabinie, gdy maszyna wjeżdża na pole. Operator musi tylko potwierdzić szczegóły.

Wszystkie dane są również dostępne w Centrum Operacyjnym na portalu John Deere, dzięki czemu można je wykorzystać na potrzeby całej floty maszyn. Ponadto dane są przechowywane w systemie chmurowym, podobnym do Apple iCloud, co jest nową funkcją w branży rolniczej.

System AutoSetup obsługuje następujące ustawienia:
· ustawienia ciągnika, na przykład prędkość WOM, podnośnik i zawory hydrauliczne;
· ustawienia narzędzia, na przykład wysokość belki opryskowej i wybór dysz lub ciśnienie w oponach wozu asenizacyjnego;
· dane agronomiczne, na przykład granice pola, linie naprowadzania i mapy zabiegów agrotechnicznych (format XML zgodny ze standardem ISO obsługiwany przez Centrum Operacyjne John Deere);
· dane dokumentacji, na przykład dotyczące zastosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Ponadto system AutoSetup wspiera menedżerów gospodarstw i flot, umożliwiając im wcześniejszą organizację w biurze wszystkich zadań z uwzględnieniem dawkowania, map oraz wszystkich ustawień ciągników i narzędzi. Następnie operator w polu może zmienić ustawienia i w razie potrzeby dostosować je do warunków pracy. Dzięki temu doświadczeni kierowcy mogą optymalizować aplikacje i pomagać innym operatorom.

[bookmark: _GoBack]Dzięki otwartej architekturze systemu i bazie danych w chmurze do systemu AutoSetup można podłączyć również wszystkie narzędzia zgodne ze standardem ISOBUS. Obecnie system obsługuje wozy asenizacyjne Kotte i opryskiwacze zaczepiane John Deere, ale możliwe jest również łatwe dostosowanie innych narzędzi.

System AutoSetup będzie wprowadzony do wybranych modeli ciągników John Deere w  drugiej połowie 2020. Ciągniki John Deere z najnowszym wyświetlaczem 4. generacji można doposażyć w system AutoSetup. Wymagana aktualizacja oprogramowania oraz korzystanie z Centrum Operacyjnego John Deere są bezpłatne.
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